Technický list: **CYKLON Grafitový sprej**

Číslo tovaru: 1904001

**CYKLON Grafitový sprej** je mazadlo s dobrou priľnavosťou a odolnosťou voči vysokým teplotám, s vysokým podielom grafitu. Účinne zabraňuje horeniu a tvorbe príškvarkov výrazne zaťažených častí a zabraňuje korózii.

# Oblasti použitia

CYKLON Grafitový sprej je montážny mazací prostriedok s dlhodobým účinkom s použitím na výrazne zaťažené časti:

* automobilový priemysel - hriadele, puzdrá, riadiace časti, zámky, kĺbové závesy
* strojárenská výroba - skrutkové spojenia, klzné spojenia, skĺbenia atď.
* Potrubia - trubky a trubkové spojenia

# Vlastnosti produktu

* dobrá priľnavosť a tým dlhodobý mazací efekt
* vysoký podiel grafitového prášku
* vhodné na teplotné rozmedzie od –35°C do +450°C
* chráni pred priškvarením
* zabraňuje vzniku hrdze
* odolný voči vysokému tlaku
* stály voči slanej vode
* stály proti rôznym parám

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad by mal byť suchý a bez prachu, staré zvyšky maziva by mali byť odstránené.

Použitie: Nádobu silno potriasť (minimálne 2 min. od počuteľného pohybu guľôčok na zmiešanie). Zo vzdialenosti cca. 20 - 25 cm cielene nastriekať. Prebytočný materiál odstrániť handrou.

**Technické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |
| Farba | šedá |
| Teplotné rozmedzie | -55°C až +450°C |
| Báza | grafitový prášok s väzobnými látkami a rôznymi aditívami |
| Stabilita pri skladovaní | cca. 2 roky pri správnom skladovaní |