Technický list: **CYKLON Karosársky tmel**

Číslo tovaru: 1906501

**CYKLON Karosársky tmel** je elasticko-plastická jednozložková tesniaca masa na báze disperzií akrylu na tesnenie špár, zvarov a plechových spojov hlavne pri výrobe karosérií. Karosársky tmel je dostupný len v šedej farbe. Vytvára trvalo pevný, vysoko kvalitný plasticko-elastický spoj.

# Oblasti použitia

Na tesnenie špár, zvarov a plechových spojov medzi základovými plechmi, ktoré nepodliehajú príliš veľkému pohybu. Na špárovanie v podnikoch na spracovanie lakov.

# Vlastnosti produktu

* elasto-plastická tesniaca hmota na báze dispezie akrylu
* rýchle vytvrdenie odparením vody
* prelakovateľný (bez silikónu), znáša nátery
* odolný voči zvetraniu
* dobrá odolnosť voči UV žiareniu
* bez rozpúšťadla (na vodnej báze)
* dobrá priľnavosť na základové plechy, oceľ, elox.hliník, drevo, betón, murivo, umelé hmoty

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad musí byť suchý, odolný voči ťahu, bez prachu a mastnôt.

Vyhladenie: Tesniacu masu je možné vyhladiť vodou alebo neutrálnym, bezfarebným prostriedkom na vyhladenie. Je nutné zabrániť nanášaniu tesniacej masy pri veľkých výkyvoch teplôt (včasné zaťaženie masy). Pri veľkom množstve dostupných farieb na trhu je nutná “predskúška“ pri prelakovaní.