Technický list: **CYKLON Separátor na formy**

Číslo tovaru: 1900801

**CYKLON Separátor na formy** - oddeľovací sprej je bezsilikónová látka, vhodná na oddeľovanie foriem a aj ako zvárací sprej. Pri použití v zváracej technike je nutné dbať na to, aby sa tento produkt nevystavoval do blízkosti horľavých pohonných látok. Pre účinnú látku, ktorá neobsahuje silikón nie je potrebné následné opracovanie (napr. lakovanie a pod.).

# Oblasti použitia

CYKLON Separátor na formy bol vyvinutý hlavne pre umelohmotný priemysel. Uľahčuje oddelenie častí striekačiek z termo a duroplastu, ale aj udržiavanie čistoty striekacích foriem. Oddeľovací sprej je možné použiť aj pri zváracích prácach, zabraňuje priľnutiu a priškvareniu zváracích pilín na obrábaný predmet bez ovplyvnenia vzdialenosti pri zváraní. Potom nie je nutné následné použitie špachtiel alebo dláta (na odstránenie zváracích iskier). CYKLON Separátor na formy je veľmi vhodný aj ako pomoc pri montážach spojení.

# Vlastnosti produktu

* horľavý
* bez silikónu
* po jednoduchom ošetrení sa môžu nastriekané časti prelakovať
* chráni povrchy kovov pred zváracími iskrami
* použiteľné pri elektrickom zváraní a zváraní inertným plynom
* použiteľné pri oceli, hliníku a nereze
* veľmi vhodné ako pomoc pri montážach spojení hadíc
* teplotne odolný do 130°C

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad by mal byť suchý, čistý, bez prachu a mastnôt a oleja.

Použitie: Nádobu silno potriasť. Zo vzdialenosti cca. 20 - 30 cm nastriekať.

# Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické vlastnosti** | **Požadovaná hodnota** |
| Farba | priesvitná |
| Zápach | neutrálny |
| Pohonná látka | Propán/Bután |
| Teplotná odolnosť | do 180°C |
| Stálosť pri skladovaní | 5 rokov pri správnom skladovaní |