Technický list: **CYKLON Uvoľňovač skrutiek a hrdze**

Číslo tovaru: 1902801

**CYKLON Uvoľňovač skrutiek a hrdze** je osvedčený produkt, ktorý je vhodný aj ako kontaktná a mazacia látka. Výberom surovín bol dosiahnutý rýchly účinok, hlavne u skorodovaných kovových spojení. Vysokým kapilárnym účinkom sa dosiahlo preniknutie aj do najužších štrbín a medzipriestorov. Touto prednosťou sa zabráni novej tvorbe hrdze.

# Oblasti použitia

CYKLON Odstraňovač hrdze v spreji má široké uplatnenie, napr. ako pomoc pri demontáži pri zhrdzavených kovových spojeniach, trvalé mazanie skrutkových spojení, vedení a klzných plôch rôznych druhov. Na zabránenie povrchových prúdov pri kontaktoch spínačov a elektrických vypínačov. Ako mazadlo pre bowdenové lanká, reťaze, kĺbové závesy a mnohé ďalšie pohyblivé časti. Ako pomocná látka pri čiastkovej montáži v priemysle a remeslách, na uľahčenie následnej demontáže.

# Vlastnosti produktu

* obsahuje MoS2 - zabezpečuje dlhodobé mazanie
* rozpúšťa skorodované spojenia ako čapy, skrutky, matice
* dobrá tekutosť a kapilárny účinok
* preniká a rozpúšťa hrdzu
* s aditívami proti korózii
* chráni pred oxidáciou a koróziou.
* zabraňuje zapečeniu skrutkových spojení
* odstraňuje škrípanie a pískanie
* zabraňuje vzniku povrchových prúdov a zlepšuje schopnosť kontaktu v elektrike

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad by mal byť očistený od hrubej špiny, voľné časti odstrániť drôtenou kefou

Použitie: Nádobu silno potriasť. Zo vzdialenosti cca. 20 - 30 cm nastriekať a niekoľko minút nechať pôsobiť. Potom je možné ošetrené spojenie rozpojiť. Pri silne skorodovaných spojeniach postup zopakovať.

**Technické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Technické parametre | Požadovaná hodnota |
| Teplotné rozmedzie | -30°C do +60°C |
| Výdatnosť | Závislá od druhu a povrchu ošetrenej časti . |
| Základ | Petrolej, vretenový olej, MoS2 – suspenzia a rôzne ďalšie časti  |