Technický list **CYKLON Šok pre hrdzu**

Číslo tovaru: 1906201

CYKLON **Šok pre hrdzu** je určený špeciálne na skorodované a ťažko demontovateľné spojenia. Pri zostavovaní účinných látok sa dbalo na veľmi dobrý kapilárny efekt, aby sa dosiahol prienik aj do najmenších priestorov. Táto vlastnosť v spojení so zmršťovaním v chlade zabezpečuje ľahké rozpúšťanie aj ťažko demontovateľných spojení.

# Oblasti použitia

CYKLON Šok pre hrdzu je možné použiť všade tam, kde použitie iných rozpúšťadiel je ohraničené, napr. skorodované hriadele a puzdra, čapy, silne skorodované skrutkové spojenia, kĺbové závesy, skĺbenia a mnohé ďalšie pohyblivé časti, ktoré je potrebné spojazdniť. Produkt má univerzálne použitie.

# Vlastnosti produktu

* s obsahom MoS2
* rozpúšťa aj silne skorodované spojenia spôsobom zmrštenia v chlade
* so zlepšeným kapilárnym účinkom
* preniká hrdzou
* s aditívami proti korózii
* chráni pred oxidáciou a koróziou
* zabraňuje zapečeniu skrutkových spojení
* odstraňuje pískanie a vŕzganie

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad by mal byť očistený od hrubej špiny, voľné zhrdzavené časti odstrániť drôtenou kefou.

Použitie: Nádobu silne potriasť. Zo vzdialenosti cca. 20 – 30 cm nastriekať a niekoľko sekúnd nechať pôsobiť. Potom je možné dané spojenie rozpojiť. Pri silne skorodovaných spojeniach proces prípadne opakovať.

**Technické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |
| Teplotné rozmedzie | -30°C až +70°C |
| Zápach | ako petrolej |
| Farba | hnedastá |
| Výdatnosť | Závislá od druhu a povrchu ošetrovanej časti  |
| Základ | petrolej, špec. olej, suspenzie a aditíva |